



Descrizione:

Posacenere realizzato in tubo tondo di acciaio zincato, dotato di retina per lo spegnimento dei mozziconi e graffe per attacco a palo esistente. Dotato di sistema di sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Ancoraggio: predisposto per fissaggio a palo. Dimensioni: diametro 90 mm. (escluso graffe) x 85 h.

Categoria :CESTINICodice: EP21139