



Descrizione:

Armadio 2 ante, con ripiani interni.

con struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm,

in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS.

Spigoli tondi ottenuti con inserti angolari in faggio.

Ante a battente in MDF verniciato effetto goffrato.

Disponibile in vari colori, con piedini in massello di

faggio conici

Dimensioni: 110(l)x167,5x40 cm

Categoria: Armadi

Codice: RA01044