



Descrizione:

Tavolo con piano in bilaminato idrofugo, spessore 22

mm, in classe E1, privo di formaldeide, con superficie

antigraffio di facile pulitura e bordatura in ABS.

Struttura in acciaio verniciato.

Il telaio è disponibile in diverse altezze (colore nero

per altezza adulto, colore azzurro per altezze nido e

materna)

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: QT0101X

Categoria: Tavoli quadrati

Arredi per Asili, Scuole e

Comunità