



Descrizione:

Tavolo con piano in bilaminato idrofugo, spessore 22

mm, in classe E1, privo di formaldeide, con superficie

antigraffio di facile pulitura e bordatura in ABS.

Struttura e gamba cilindrica in legno massello di

faggio verniciato trasparente con prodotti atossici

all'acqua.

Piano disponibile in diversi colori.

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: QT0105X

Categoria: Tavoli quadrati

Arredi per Asili, Scuole e

Comunità