



Descrizione:

Tavolo quadrato con piano in bilaminato idrofugo,

spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide,

con superficie antigraffio di facile pulitura e bordatura

in ABS.

Struttura e gambe coniche in legno massello di faggio

verniciato trasparente con prodotti atossici all'acqua

con gambe coniche dello stesso materiale.

Piano disponibile in diversi colori.

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: QT0112X

Categoria: Tavoli quadrati

Arredi per Asili, Scuole e

Comunità