



Descrizione:

Tavolo rettangolare, piano in bilaminato idrofugo,

spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide,

con superficie antigraffio di facile pulitura e bordatura

in ABS.

Telaio senza fasce perimetrali con gambe cilindriche in

multistrato di faggio verniciato trasparente, fissate al

piano tramite 4 piastre in acciaio zincato.

Piano disponibile in vari colori.

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: RT0110X