



Descrizione:

Castello combinato, composto da una parte centrale

articolata su più livelli, un ponte traballante, scivolo a

tunnel, ed arrampicata klimber a schiena d’asino.

I rivestimenti sono realizzati in legno trattato per

esterno e pannelli di hpl colorato.

Tutti i nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno. Tutte le viti di fissaggio sono protette da

tappi in PVC a forma di fiorellino.

Area d'ingombro: 600x500 cm

Area di sicurezza consigliata: 72 mq

Altezza pedana scivolo: 90/120 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: Castelli complessi per parchi

Codice: EP02142