



Descrizione:

Castello a torre composto da una torre centrale

esagonale con copertura interamente rivestita in hpl

che si alza su 2 livelli, ponti di diverse tipologie

(tibetano, traballante e ponte classico - con la

possibilità di inserire uno scivolo a tunnel su

richiesta), tre torrette con scivolo a tunnel in

polipropilene ed arrampicate climber.

Tutti i nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno.

I montanti sono il legno lamellare, mentre tutte le viti

di fissaggio sono protette da tappi in PVC a forma di

margherita in diversi colori.

Si consiglia una manutenzione annuale come indicato

dalla NORMA EN 1177.

Area d'ingombro: 600X1044 cm

Area di sicurezza: 92,25 mq

Altezza pedana scivolo: 120 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: Castelli complessi per parchi

Codice: EP0275X

