



Descrizione:

Castello a ponte, interamente realizzato in legno

impregnato in autoclave con elementi di rivestimento

in hpl colorato.

La struttura è composta da due grandi torri laterali

collegate tra loro da un ponte della lunghezza di 4 mt

con parapetti in legno.

Le torri laterali sono attrezzate con scivoli,

arrampicate a rete ed in legno, scalette e tetti di

copertura.

La struttura del gioco permette di posizionarlo sia

all'interno di un parco, sia a cavallo di vialetti creando

così un'interazione ottimale tra il gioco e lo spazio

circostante.

Consigliata manutenzione annuale.

Area d'ingombro: 1085x600 cm

Area di sicurezza: 94,75 mq

Altezza pedana scivolo: 90/120 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: Castelli complessi per parchi

Codice: EP02150

