



Descrizione:

Barca pirata, realizzata in pino nordico impregnato in

autoclave, con pali portanti di sezione 9x9 cm e assito

(3,5x12 cm) per i rivestimenti esterni.

I pannelli laterali sono in HPL.

Il gioco è una struttura composta da un'arrampicata

klimber, un ponte traballante a corde, ed una parte

anteriore che ricrea la prua di una nave.

Dimensioni: 442x280 cm

Area di sicurezza: 26 mq

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATO

Categoria: Castelli nido per esterni

Tipi di scuola: nido, materna

Codice: EP02122

