



Descrizione:

Spogliatoio 4/8 posti, con struttura in bilaminato

idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di

formaldeide, bordatura in ABS, composto da elementi

angolari in massello di faggio.

La parte interna è attrezzata con grucce appendiabiti e

ripiani.

Antine in MDF verniciato effetto goffrato disponibile in

vari colori con cerniere apertura sportelli a 180°.

Le maniglie in questa versione sono ricavate tramite

dei buchi circolari nell'antina, ottenendo così

un'apertura ergonomica e pratica.

Dimensioni: 110(l) x 87,5/107,5(h) x 40(p) cm

Tipi di scuola: nido, materna,adulto

Categoria: Spogliatoi BimboCodice:PS01009