



Descrizione:

Altalena a due posti, realizzata con pali a sezione

circolare del diametro di 12 cm, con una trave

portante di 14 cm di diametro. La struttura portante è

impregnata in autoclave, elementi angolari in acciaio

verniciato per l'esterno, l'assemblaggio è effettuato

con viteria in acciaio zincato, protetto con

margheritine coprivite di sicurezza, decori fiorellino

sugli incroci, snodi di sicurezza conforme alle norme

UNI EN1176-2.

Si consiglia una manutenzione annuale.

Area di ingombro: 320x180 cm.

Area di sicurezza: 18 mq.

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

Seggiolini venduti separatamente.

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Categoria: Altalene in Legno

Codice: EP0265X