



Descrizione:

Altalena castellana.

struttura realizzata con travi in legno lamellare di pino

nordico 9 X 9 cm, impregnato in autoclave, elementi

raccordanti in acciaio zincato a caldo 8mm.

L'assemblaggio è effettuato con viteria in acciaio

zincato, protetto con margheritine coprivite di

sicurezza, decori fiorellino sugli incroci; seggiolini,

catene e snodi di sicurezza sono conformi alle norme

UNI 1176-2.

A questa struttura possono essere fissati seggiolini

classici o cestone molleggiato (entrambi esclusi dal

prezzo).

Area di ingombro: 400x180 cm

Area di sicurezza: 18 mq

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Categoria: Altalene in Legno

Codice: EP0296X