



Descrizione:

Altalena a due posti con struttura realizzata con pali

metallici a sezione tonda verniciati per garantire

un'adeguata resistenza agli agenti atmosferici.

L'assemblaggio è effettuato con viteria in acciaio

zincato, protetto con margheritine coprivite di

sicurezza, decori fiorellino sugli incroci.

Seggiolini catene e snodi di sicurezza sono conforme

alle norme UNI EN1176-2. SI consiglia un area di

sicurezza di 600x300 cm e una manutenzione

annuale.

Area di ingombro: 350x220 cm.

Area di sicurezza: 18 mq.

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

Categoria: Altalene in Metallo

Codice: EP2104X

Seggiolini forniti separatamente