



Descrizione:

Altalena a due posti in metallo, struttura realizzata

con pali di sezione 8x8 cm verniciati a polveri a doppia

mano, per garantire un'adeguata resistenza agli

agenti atmosferici.

L'assemblaggio è effettuato tramite viteria in acciaio

zincato, protetto con margheritine coprivite di

sicurezza e decori fiorellino sugli incroci.

Seggiolini catene e snodi di sicurezza sono conforme

alle norme UNI EN1176-2. Si consiglia un'area di

sicurezza di 600x300 cm e una manutenzione

annuale.

Area di ingombro: 320x180 cm.

Area di sicurezza: 18 mq.

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

Categoria: Altalene in Metallo

Codice: EP2103X