



Descrizione:

Chiosco realizzato con travi portanti da 8x8 cm, e

rivestito con doghe ad incastro di sezione 9x2 cm, il

tetto e' completametne in legno e il lato d'ingresso ha

una porta con serratura a chiave. 3 lati possono

essere aperti per creare banchi d'appoggio, che si

chiudono tramite un perno di scorrimento che si fissa

sulla trave portante interna. Dim:

250x170x240(chiuso), 350x220x240(aperto). Tutti i

nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legno all'esterno

Categoria: Casette per parco giochi da esterno

Codice: EP02027