



Descrizione:

Gazebo base, con lati aperti realizzato con travi

portanti di sez 9x9 cm con bordi raggiati su ciascun

lato eliminando qualunque rischio di scheggiatura.

Tetto in pvc disponibile in vari colori, area d'ingombro

330x330x220 oppure 400x400x260. Tutti i nostri legni

sono realizzati in pino nordico con impregnazione

ecologica a pressione che permette una protezione

ottimale e duratura del legno all'esterno

Categoria: Gazebi e coperture da esternoCodice: EP02028