



Descrizione:

Gazebo, esagonale con travi portanti di sez 9x9 cm

con bordi raggiati su ciascun lato per eliminare ogni

rischio di scheggiatura. 5 lati sono chiusi con grigliati a

rombi, interamente in legno, con pedana rialzata nello

stesso materiale. Tetto realizzabile in pvc o con tegole

canadesi. Area d'ingombro diametro 370 cm. con lati

da 180 cm. Tutti i nostri legni sono realizzati in pino

nordico con impregnazione ecologica a pressione che

permette una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno.

Categoria: Gazebi e coperture da esternoCodice: EP02031