



Descrizione:

Pedana realizzata in multistrato fenolico rivestita con

superfice fenolica antiscivolo, sagomata a forma di

nuvola, con raggiatura laterale di sicurezza.

La pedana è montata su n.ro 4 molle a spirale in

acciaio inox del diametro di

25 cm, ancorate al terreno tramite una gabbia

metallica annegata in un plinto di calcestruzzo rck30.

Il montante centrale è in lamellare di pino nordico, del

diametro di 12 cm, dell’altezza di 135 cm.

Pedana realizzabile in diversi colori.

Diametro 150 cm,

altezza dal terreno 40 cm

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATOCategoria: Bilici per parchi giocoCodice: EP01028