



Descrizione:

Gioco a molla mod. Furgone.

Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm

colorato in massa e resistente ai raggi UV con un

valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al

100%.

Manopole e copridadi in polietilene.

Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in

acciaio inox 304 a scomparsa.

Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo.

Bulloneria in acciaio zincato o inox.

Dimensioni: cm. 81x48x75H.

Area di sicurezza: 4 mq.

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATOCategoria: Giochi a mollaCodice: EP01024