



Descrizione:

Gioco a molla mod. Quadrifoglio a 4 posti.

Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm

colorato in massa e resistente ai raggi UV con un

valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al

100%.

Manopole e copridadi in polietilene.

Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in

ferro zincata a caldo.

Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo.

Bulloneria in acciaio zincato o inox.

Molla filo 20 mm; h. 400 mm

Area di ingombro: 80x80

Area di sicurezza: 16 mq

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATOCategoria: Giochi a mollaCodice: EP01016