



Descrizione:

Gioco a molla tandem mod. Cavallo.

Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm

colorato in massa e resistente ai raggi UV con un

valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al

100%.

Manopole e copridadi in polietilene.

Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in

acciaio inox 304 a scomparsa.

Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo.

Bulloneria in acciaio zincato o inox.

Area di ingombro: lunghezza 160 cm

Area di sicurezza: 15,75 mq

Categoria: Giochi a mollaCodice: EP01044