



Descrizione:

Gioco a molla in polipropilene o multistrato fenolico

laccato con vernici all'acqua atossiche, di varie forme

reistenti alle intemperie e ai raggi uv, montato su

molle in acciaio speciale temperato ad alta resistenza

dello spessore di 20 mm. L'ancoraggio a terra avviene

tramite un telaio di acciaio zincato a caldo per una

profondita' di circa 50 cm.

Area di sicurezza: 4 mq.

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATO

Categoria: Giochi a mollaCodice: EP31001