



Descrizione:

Giostrina girevole a 8/9 posti, struttura in tubolare di

acciaio verniciato, volante in betulla finlandese ad

incollaggio fenolico con laccatura adatta per l'esterno

e pianale in multistrato di carply antiscivolo sp 18mm.

La giostra dispone di sistema frenante studiato in

modo da mantenere la stessa velocità con qualsiasi

forza di spinta, e diminuirla gradualmente fino alla

fermata del gioco.

Vitiera in acciaio zincato e dotata di tappo coprivite in

polietilene.

Suggerita manutenzione annuale.

Dim. 180x180x71 cm.

Area di sicurezza: Diametro 380 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: GiostreCodice: EP21004

