



Descrizione:

Giostrina girevole a 9 posti, struttura in tubolare di

acciaio verniciato a polvere, seduta e volante in

betulla finlandese ad incollaggio fenolico con laccatura

adatta per l'esterno e pianale in multistrato di carply

antiscivolo sp 18mm.

La giostra dispone di sistema frenante studiato in

modo da mantenere la stessa velocità con qualsiasi

forza di spinta, e diminuirla gradualmente fino alla

fermata del gioco.

Viteria in acciaio zincato e dotata di tappo coprivite in

polietilene.

Suggerita manutenzione annuale.

Dim. 180x180x71 cm.

Area di sicurezza: 500 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: GiostreCodice: EP21001

