



Descrizione:

Palestrina, composta da una scala a pioli metallici, una

corda da arrampicata, un piolo basso e una

arrampicata in corda.

Le travi per la struttura sono in pino nordico

impregnato in autoclave, tubolari in metallo e corde in

acciaio rivestite in Nylon, viteria e nodi delle corde

sono protetti da tappi e coprinodi di sicurezza in

Nylon. Tutti i nostri legni sono realizzati in pino

nordico con impregnazione ecologica a pressione che

permette una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno. Tutte le viti di fissaggio sono protette da

tappi in PVC a forma di fiorellino.

Si consiglia manutenzione annuale.

Area d'ingombro: 125x105 cm

Area di sicurezza: 18 mq.

Si consiglia di utilizzare pavimentazione antitrauma da

6,5 cm di spessore

Categoria: Palestrine e arrampicate

Codice: EP02141

