



Descrizione:

Arrampicata sospesa composta da pali portanti il larice

impregnato in autoclave (diametro 14 cm) e una serie

di arrampicate a rete, formata da cavi in acciaio tra

loro collegati e resi stabili da elementi in plastica

rigida colorata e atossica.

Area di ingombro: 244x274 cm

Area si sicurezza: 33 mq

Categoria: Palestrine e arrampicateCodice: EP02103

