



Descrizione:

Pareti modulari prefabbricatein laminato a spessore 14

mm, autoestinguente in cl1 di resistenza al fuoco. La

loro superficie non porosa e le accurate fasi lavorative

a cui sono sottoposte ne fanno un prodotto

perfettametne in linea con le normative vigenti in

materia di igiene e sicurezza.

Soluzione con porte tonde.

La larghezza e la profondità sono variabili, ed

adattabili alle singole esigenze.

Serratura con pomolo a calamita.

Disponibile in vari colori.

Categoria: Box Servizi e Rivestimenti

Codice: PS35001