



Descrizione:

Tavolo pittura su cavalletto, con piano 140x70cm in

bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1,

privo di formaldeide, con superficie antigraffio di facile

pulitura e bordatura in ABS.

Il piano è sorretto da due cavalletti richiudibili in legno

di pino.

Categoria: Laboratorio

Codice: RT0106X