



Descrizione:

Poltroncina in tubolare d'acciaio da 22 mm con doppio

rinforzo metallico sotto la seduta. Sedile e schienale in

multistrato di faggio da 7 mm.

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES01006