



Descrizione:

Poltroncina in tubolare d'acciaio da 22x1.5 mm con

doppio rinforzo metallico sotto la seduta. Sedile e

schienale in polipropilene agganciati al telaio tramite

sistema a scatto senza ausilio di viti o rivetti.

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES31019