



Descrizione:

Sedia Girevole, con base costituita da un elemento a 5

razze realizzato in nylon stampato con un cono

metallico protetto da copritubo in plastica che dovrà

reggere la piastra in acciaio alla quale dovrà essere

ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. L’

elemento superiore permetterà la regolazione sia in

profondità che in altezza dello schienale al fine di

rendere

il prodotto ergonomico e regolabile.

Sedile e schienale, in compensato di faggio da mm. 7

di spessore, verniciati al naturale, sagomati

anatomicamente al fine di consentire una corretta

postura.

Dimensioni: cm. 40 x 40 x 44/56h

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES01015