



Descrizione:

Panca allenatori e riserve semitrasparente, struttura in

acciaio zincato a caldo con appoggiapiedi. Tetto curvo

in policarbonato alveolare da 6 mm infrangibile e

antiurto traslucido. Protezione contro i raggi uv su 2

lati e resistente agli agenti atmosferici. Sedute

monoscocca in materiale plastico rosse.

Versioni a 2\4\6\8\10\12\14 e 16 posti

Dimensioni(versione a 6 posti): 300x125x204 (h) cm

(ogni 2 posti va considerato 1 mt di lunghezza

aggiuntivo

Categoria : Arredo SportivoCodice: SA21003