



Descrizione:

Impianto basket traliccio, in tubolare zincato a caldo,

da mm 55, smontabile da fissare con tasselli a

pavimento, tabelloni in resina e canestri fissi

regolamentari. (protezione basket antinfortunistica

opzionale

Categoria : Arredo SportivoCodice: SA21006