



Descrizione:

Portabiciclette acciaio a 5 posti, struttura in acciaio

zincato realizzata con tondini di diametro 8 mm

curvati e saldati su traversine in tubolare predisposto

per l'ancoraggio al suolo. Area d'ingombro 200x60. Si

consiglia manutenzione annuale.

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP21009