



Descrizione:

Pensilina con una struttura modulare costituita da una

serie di colonne con braccio a sbalzo realizzate in tubo

d’acciaio 80x80mm con piastra base 200x200x10mm

sormontate da una copertura in lastre di lamiera

d’acciaio zincato, opportunamente sigillate con

guarnizione adesiva autoespandente per impedire

infiltrazioni e sagomate nella parte posteriore per

consentire il deflusso delle acque meteoriche

direttamente all’esterno della pensilina.

Le pareti di fondo sono in vetro stratificato

antisfondamento 4+4mm con molatura a filo lucido

dotate di idonee guarnizioni e fermavetri.

La pensilina è fornita, nella configurazione standard,

completa di seduta in lamiera microforata o in legno di

pino autoclavato e, a richiesta, verniciato tinta

mogano, di sez. 150x43mm per 1670mm di

lunghezza, montata su staffe di supporto in acciaio, e

di porta-insegne frontale in alluminio.

A richiesta, invece, si può avere la parete laterale in

lamiera forata con colonnina di sostegno anteriore.

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP02071