



Descrizione:

Pensilina Viterbo, formata da 4 basamenti cilindrici in

ghisa, 4 sostegni verticali in tubolare d'acciaio zincato

e volta di copertura sagomata, realizzata in Dibond,

con barre superiori curve in lamiera di acciaio, atte a

irrobustire e bloccare la copertura.

Tamponature laterali e posteriore opzionali in vetro

stratificato antinfortunio, sostenuti da un telaio in

profilato di alluminio con apertura a scatto.

Ingombro totale: 317x165x320 cm.

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP21011