



Descrizione:

Bacheca a 4 lati, realizzata in legno di pino nordico

impregnato in autoclave.

La struttura si compone di pali portanti sezione 9x9

cm, con traversi laterali con lo scopo di sostenere

avvivi e comunicazioni su tutti i lati della struttura.

La bacheca è dotata di una copertura con gronda

protetta da tegole canadesi sulla parte superiore.

Ingombro: 100x100 cm

Altezza 210/250 cm

Categoria :Bacheche

Codice: EP02184