



Descrizione:

Cestino costituito da due semigusci in lamiera di sp

12/10 mm ribordata, da un fondello in lamiera e da

due supporti in tubolare rettangolare 80x20 mm.

La parte superiore è dotata di 2 supporti uniti da un

coperchio apribile con posacenere circolare. Con

un'apposita chiave è possibile sbloccare la serratura

ed estrarre il sacco porta rifiuti. Dimensioni: 500x266

mm, h 986 mm, capacità 50 lt.

Categoria :Cestini

Codice: EP21022