



Descrizione:

Cestino per la raccolta differenziata a struttura

cilindrica in lamiera d’acciaio forata calandrata sp.2

mm e fondo in lamiera d'acciaio sp. 3 mm.

Il cestino è diviso in 3 diversi settori (Vetro - Carta -

Plastica) tramite pannelli in lamiera d'acciaio ciascuna

completa di reggisacco in trafilato d'acciaio saldato ad

un sostegno centrale.

Vitiera in acciaio inox.

Dimensioni: Diametro 50,5 x 73,5 (h) cm

Capacità: 100 lt

Disponibile su richiesta Coperchio copricestino

Categoria :Cestini

Codice: EP21061