



Descrizione:

Cestino portarifiuti a pianta circolare in conglomerato

cementizio armato per migliorare l'aderenza e

fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, trattato

per resistere ad inquinamento urbano ed umidità.

Coperchio in ABS apribile a ribalta, ad elevata

resistenza, dotato di chiusura a chiave

antivandalismo.

Capacità 120 lt.

Disponibile anche con possibilità di inserimento

posacenere.

Dimensioni: 60X100(h) cm

Finiture disponibili:

Ghiaino Lavato / Rosa antico martellinato / Grigio

martellinato

Categoria :Cestini

Codice: EP11032