



Descrizione:

Recinzione in legno di pino nordico impregnato in

autoclave composta da:

Pali montanti sezione circolare diametro 12 cm, pali

passanti sezione circolare diam. 8 cm.

Interasse 250 cm.

Ferramenta zincata.

Posa esclusa

Categoria :Staccionate

Codice: EP02078