



Descrizione:

Recinzione in legno di pino nordico impregnato in

autoclave composta da:

Pali portanti (diametro 12 cm), e traverse orizzontali

(sezione semicircolare diametro 10 cm).

Interasse 200 cm.

Ferramenta zincata.

Posa esclusa

Categoria :Staccionate

Codice: EP02105