



Descrizione:

Recinzione in legno di pino nordico composta da:

- Montanti cilindrici Ø 12 x 150 cm con testa concava,

posti all’interasse di 250 cm.

- Traverse 2 pali Ø 8 cm disposti a croce di S.

Andrea.

- Corrimano superiore Ø 8 cm.

Altezza finita fuori terra 110 cm.

Categoria :Staccionate

Codice: EP02096