



Descrizione:

Pannello divisorio, perfetto per separazioni e barriere

esterne, realizzato il lamellare di abete, con listelli

orizzontali posati in maniera inclinata, fissati alle

estremità su pali portanti di sezione 9x9 cm, per un

altezza di 200 cm.

I legni utilizzati vengono impregnati in autoclave, per

renderli adatti all'utilizzo all'esterno.

Categoria :Staccionate

Codice: EP02134