



Descrizione:

La panca è costituita da un telaio in tubolare d’acciaio

ø25x1.5mm con appositi supporti in piatto forgiato

d’acciaio di spessore 6 e 7mm per l’appoggio della

seduta, formata da tubolari d’acciaio ø16x1.5mm

chiusi alle estremità da tappi in PVC. La struttura è

interamente zincata e verniciata a polveri P.P. I

supporti sono in fusione di ghisa sabbiata e verniciata

a polveri P.P. e sono dotati di piedini regolabili in

acciaio inox idonei all’appoggio o al fissaggio stabile a

terra, su specifica richiesta del cliente.

Dimensioni massime

L = 1625 mm,

Hseduta = 435 mm

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata: € 29,00

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata e tasselli

in C.A.: € 47,00

Categoria : Panche

Codice: EP21031