



Descrizione:

Panca costituita da un telaio in tubolare d’acciaio

ø25x1.5mm con appositi supporti in piatto forgiato

d’acciaio di spessore 7mm per l’appoggio della seduta

e dello schienale, formati da listoni in legno di pino

autoclavato o verniciato tinta mogano (a richiesta) di

dimensioni 74x30mm. La struttura, dotata di braccioli

integrati nel telaio, è interamente zincata e verniciata

a polveri P.P. I supporti sono in fusione di ghisa

sabbiata e verniciata a polveri P.P. e sono dotati di

piedini regolabili in acciaio inox idonei all’appoggio o al

fissaggio stabile a terra, su specifica richiesta del

cliente.

Dimensioni massime L = 1625mm, Hschienale =

800mm, Hseduta = 435mm.

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata: € 29,00

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata e tasselli

in C.A.: € 47,00

Categoria : Panche

Codice: EP02070