



Descrizione:

Panchina con basamenti laterali realizzati in

conglomerato cementizio armato per migliorare

l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza

meccanica, trattato per resistere ad inquinamento

urbano ed umidità.

La seduta è composta da doghe in legno Iroko a

sezione rettangolare con bordi raggiati, fissati alla

struttura con staffe.

Il trattamento delle panche in legno viene eseguito

con impregnanti ecologici all’acqua.

Dimensioni disponibili:

200(l) X 43(p) X 45(h) cm

220(l) X 43(p) X 45(h) cm

Finiture disponibili:

Grigio sabbiato

Rosa antico sabbiato

Categoria : Panche

Codice: EP11023