



Descrizione:

Panchina realizzata in conglomerato cementizio

armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad

alta resistenza meccanica, trattato per resistere ad

inquinamento urbano.

La seduta è composta da doghe in legno Iroko a

sezione rettangolare con bordi raggiati, fissati alla

struttura con staffe.

Il trattamento delle panche in legno viene eseguito

con impregnanti ecologici all’acqua.

Dimensioni disponibili:

235(l) X 43(p) X 45(h) cm

215(l) X 43(p) X 45(h) cm

Finiture disponibili:

Grigio sabbiato

Rosa antico sabbiato

Categoria : Panche

Codice: EP11022