



Descrizione:

Panchina con schienale realizzata in conglomerato

cementizio armato per migliorare l'aderenza e

fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, trattato

per resistere ad inquinamento urbano.

Lo schienale e la seduta sono composti da doghe in

legno Iroko a sezione rettangolare con bordi raggiati,

fissati alla struttura con staffe.

Il trattamento delle panche in legno viene eseguito

con impregnanti ecologici all’acqua.

Dimensioni disponibili:

235(l) X 43(p) X 80(h) cm

215(l) X 43(p) X 80(h) cm

Finiture disponibili:

Grigio sabbiato

Rosa antico sabbiato

Categoria : Panche

Codice: EP11021